產銷履歷資訊系統事務機器推薦名單

本名單由台大農發中心維護，僅供農產品經營業者作為選擇適合之事務機器之用，本中心不介入任何採購與議價事宜。

業者如有意自行推薦事務機器，請洽詢台大農發中心 02-33664846

|  |
| --- |
| 標籤列印機 |
| 廠牌型號 | 特點 | 適合對象 | 聯絡廠商資訊 |
| ARGOX O4-350 | MIT台灣製造熱轉印/熱感印雙用最大列印寬度105mm解析度300dpi列印速度最高每秒152mm可一併提供標籤紙捲&色帶等耗材 | 每週印製量 1000張以下小型農場使用可加掛WiFi/藍芽模組便於無線環境應用廠商提供全國服務 | ARGOX立象科技02-8912-1121 #352林先生 |
| TSC TTP-345 | 熱轉印/熱感印雙用最大列印寬度102mm解析度300dpi列印速度最高每秒102mm  | 每週印製量 1000張以下小型農場使用 | 振鈺有限公司02-25211075 |
| Sbarco T4e3-plus | 熱轉印/熱感印雙用最大列印寬度102mm解析度300dpi列印速度最高每秒102mm | 每週印製量 1000張以下小型農場使用 | 振鈺有限公司02-25211075 |
| Welly 熱轉標籤機 | 熱轉印最大列印寬度127mm解析度300dpi列印最高速度75mm簡易拆換機構，可加掛裁紙刀 | 特殊使用寬版標籤生產者 | 韋立特殊印刷品有限公司02-89769010 |
| Sato WS412TT | 熱轉印/熱感印雙用最大列印寬度102mm解析度300dpi列印速度最高每秒102mm可加掛無線網路連線模組 | 適合現場透過無線網路布設生產動線的生產者碳帶長度可達300m減少更換頻率 | 臺灣佐藤自動識別系統股份有限公司02-89121288 |
| ARGOX P4-350 | MIT台灣製造熱轉印/熱感印雙用最大列印寬度105mm解析度300dpi列印速度最高每秒102mm可一併提供標籤紙捲&色帶等耗材 | 300M碳帶機延長耗材使用時間不須頻繁更換可加掛WiFi/藍芽模組便於無線環境應用廠商提供全國服務 | ARGOX立象科技02-8912-1121 #352林先生 |
| TSC IP4302 Pro | 熱轉印/熱感應雙用最大列印寬度102mm解析度300dpi列印速度最高每秒51mm | 穩定大量列印機型，適合每週列印數量大於3000張的生產者使用 | 艾利特股份有限公司02-2904005504-24629111 |
| Toshiba B-EX4T1 | 熱轉印/熱感應雙用最大列印寬度104mm解析度305dpi列印速度最高每秒355mm | 超高速大量列印機種，支援網路線連接功能 | 艾利特股份有限公司02-2904005504-24629111 |
| Squix 4M | 熱轉印最大列印寬度105.7mm解析度600dpi列印速度最高每秒150mm | 超高解析度標籤列表機，適合利用離線列印另外列印圖像等內容的生產者 | 八旺集團07-332070202-22252231 |
| ARGOX iX6-250 | MIT台灣製造熱轉印/熱感印雙用最大列印寬度168mm解析度203dpi列印速度最高每秒152mm | 工業機規格 適合大印製量用戶適合寬版標籤需求者(最大列印寬度達16.8cm)可加掛WiFi/藍芽模組便於無線環境應用廠商提供全國服務 | ARGOX立象科技02-8912-1121 #352林先生 |
| TSC MB340 | 熱轉印/熱感印雙用最大列印寬度 106mm解析度 300dpi列印速度最高每秒 178mm | 工業機規格,穩定大量列印機型,適合每週列印數量大於 3000 張的生產者使用廠商提供全國服務 | 伯茂事業股份有限公司02-2698-1668許先生 |
| TSC PEX1130 | 熱轉印/熱感印雙用最大列印寬度 104mm解析度 300dpi列印速度最高每秒 356mm | 工業機規格,高速列印,穩定大量列印機型,適合每週列印數量大於3000 張的生產者使用廠商提供全國服務 | 伯茂事業股份有限公司02-2698-1668許先生 |
| TSC 645 | 熱轉印/熱感印雙用最大列印寬度 105mm解析度 600dpi列印速度最高每秒 150mm | 高解析度規格，適合除二維碼外，有意客製標籤內容的生產者使用。廠商提供全國服務 | 正達網版商標印刷股份有限公司06-2515625何小姐/Karen Ho |
| 熱感式噴碼機 |
| 廠牌型號 | 特點 | 適合對象 | 聯絡廠商資訊 |
| Videojet 8520Wolke m610 oem | 搭配生產線使用可支援離線列印功能最大解析度600x600dpi最大速率每分鐘300m | 可結合自動化包裝生產線直接噴印的業者，包括紙標、塑膠袋等。機器可噴印二維條碼。 | 拓昶貿易股份有限公司02-23052155 |
| 自動化印標貼標機 |
| 廠牌型號 | 特點 | 適合對象 | 聯絡廠商資訊 |
| Domino M series | 熱轉印機器，搭配生產線移動，立即列印標籤與機械式貼標作業一次完成英國進口。 | 有生產線並且產品為固定包裝，需要以貼標模式進行之生產者 | 唐亞股份有限公司04-23580808 |
| Ishida Al-A1 | 搭配高速列印機可以即印即貼，架設在生產線上不佔空間。自動噴氣貼印方式減少機械壓力對產品的破壞。日本進口。 | 葉菜或果菜生產者需要連續貼標工作者。 | 致沅貿易股份有限公司02-22935812 |
| 自動送袋熱轉印機 |
| 廠牌型號 | 特點 | 適合對象 | 聯絡廠商資訊 |
| OPS-MP1 | 熱轉印式，採步進馬達節省碳帶措施搭配自動送袋機可連續列印，每分鐘約可印刷20個袋子。印字面積可調整至32x100mm可配合離線列印模式 | 有大量塑膠袋包材列印需求的生產者，可直接將履歷資訊列印在袋上減少貼標人工 | 拓昶貿易股份有限公司02-23052155 |
| 全自動包裝機 |
| 廠牌型號 | 特點 | 適合對象 | 聯絡廠商資訊 |
| Ishida Wmini-EMZ | 標籤先行列印完後安裝至機器內產品由生產線自動輸送到機器中進行自動PE膜包裝及貼標作業，可支援兩種以上的標籤 | 大量果菜、水果包裝。可大量節省包裝人力 | 致沅貿易股份有限公司02-22935812 |
| Ishida Wmini-NANO | 產品由生產線自動輸送到機器中進行自動PE膜包裝，包裝後必須手動貼標或另外以貼標機處理貼標。 | 大量果菜、水果包裝。可大量節省包裝人力。 | 致沅貿易股份有限公司02-22935812 |
| Ishida PAW-550 | 自動以塑膠袋包裝葉菜 | 純葉菜包裝生產者 | 致沅貿易股份有限公司02-22935812 |
| 高速彩色印表機 |
| 全錄 Versant 180i Press | 最大列印寬度330mm解析度 1200dpi可進行DM印刷 | 適合需要自行輸出DM的生產者。 | 正達網版商標印刷股份有限公司06-2515625何小姐/Karen Ho |
| 標籤服務 |
| 產銷履歷標籤 | 正達網版商標印刷股份有限公司06-2515625何小姐/Karen Ho | 宏圓印刷設計有限公司04-7557559黃小姐 | 珍福設計02-29644718郭小姐 |