產銷履歷資訊系統事務機器推薦名單

本名單由台大農發中心維護，僅供農產品經營業者作為選擇適合之事務機器之用，本中心不介入任何採購與議價事宜。

業者如有意自行推薦事務機器，請洽詢台大農發中心 02-33664846

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 標籤列印機 | | | |
| 廠牌型號 | 特點 | 適合對象 | 聯絡廠商資訊 |
| ARGOX O4-350 | MIT台灣製造  熱轉印/熱感印雙用  最大列印寬度105mm  解析度300dpi  列印速度最高每秒152mm  可一併提供標籤紙捲&色帶等耗材 | 每週印製量 1000張以下  小型農場使用  可加掛WiFi/藍芽模組便於無線環境應用  廠商提供全國服務 | ARGOX立象科技  02-8912-1121 #352  林先生 |
| TSC TTP-345 | 熱轉印/熱感印雙用  最大列印寬度102mm  解析度300dpi  列印速度最高每秒102mm | 每週印製量 1000張以下  小型農場使用 | 振鈺有限公司  02-25211075 |
| Sbarco T4e3-plus | 熱轉印/熱感印雙用  最大列印寬度102mm  解析度300dpi  列印速度最高每秒102mm | 每週印製量 1000張以下  小型農場使用 | 振鈺有限公司  02-25211075 |
| Welly 熱轉標籤機 | 熱轉印  最大列印寬度127mm  解析度300dpi  列印最高速度75mm  簡易拆換機構，可加掛裁紙刀 | 特殊使用寬版標籤生產者 | 韋立特殊印刷品有限公司  02-89769010 |
| Sato WS412TT | 熱轉印/熱感印雙用  最大列印寬度102mm  解析度300dpi  列印速度最高每秒102mm  可加掛無線網路連線模組 | 適合現場透過無線網路布設生產動線的生產者  碳帶長度可達300m減少更換頻率 | 臺灣佐藤自動識別系統股份有限公司  02-89121288 |
| ARGOX P4-350 | MIT台灣製造  熱轉印/熱感印雙用  最大列印寬度105mm  解析度300dpi  列印速度最高每秒102mm  可一併提供標籤紙捲&色帶等耗材 | 300M碳帶機  延長耗材使用時間不須頻繁更換  可加掛WiFi/藍芽模組便於無線環境應用  廠商提供全國服務 | ARGOX立象科技  02-8912-1121 #352  林先生 |
| TSC IP4302 Pro | 熱轉印/熱感應雙用  最大列印寬度102mm  解析度300dpi  列印速度最高每秒51mm | 穩定大量列印機型，適合每週列印數量大於3000張的生產者使用 | 艾利特股份有限公司  02-29040055  04-24629111 |
| Toshiba B-EX4T1 | 熱轉印/熱感應雙用  最大列印寬度104mm  解析度305dpi  列印速度最高每秒355mm | 超高速大量列印機種，支援網路線連接功能 | 艾利特股份有限公司  02-29040055  04-24629111 |
| Squix 4M | 熱轉印  最大列印寬度105.7mm  解析度600dpi  列印速度最高每秒150mm | 超高解析度標籤列表機，適合利用離線列印另外列印圖像等內容的生產者 | 八旺集團  07-3320702  02-22252231 |
| ARGOX iX6-250 | MIT台灣製造  熱轉印/熱感印雙用  最大列印寬度168mm  解析度203dpi  列印速度最高每秒152mm | 工業機規格  適合大印製量用戶  適合寬版標籤需求者(最大列印寬度達16.8cm)  可加掛WiFi/藍芽模組便於無線環境應用  廠商提供全國服務 | ARGOX立象科技  02-8912-1121 #352  林先生 |
| TSC MB340 | 熱轉印/熱感印雙用  最大列印寬度 106mm  解析度 300dpi  列印速度最高每秒 178mm | 工業機規格,穩定大量列印機型,  適合每週列印數量大於 3000 張的  生產者使用  廠商提供全國服務 | 伯茂事業股份有限公司  02-2698-1668  許先生 |
| TSC PEX1130 | 熱轉印/熱感印雙用  最大列印寬度 104mm  解析度 300dpi  列印速度最高每秒 356mm | 工業機規格,高速列印,穩定大量  列印機型,適合每週列印數量大於  3000 張的生產者使用  廠商提供全國服務 | 伯茂事業股份有限公司  02-2698-1668  許先生 |
| TSC 645 | 熱轉印/熱感印雙用  最大列印寬度 105mm  解析度 600dpi  列印速度最高每秒 150mm | 高解析度規格，適合除二維碼外，有意客製標籤內容的生產者使用。  廠商提供全國服務 | 正達網版商標印刷股份有限公司  06-2515625  何小姐/Karen Ho |
| 熱感式噴碼機 | | | |
| 廠牌型號 | 特點 | 適合對象 | 聯絡廠商資訊 |
| Videojet 8520  Wolke m610 oem | 搭配生產線使用  可支援離線列印功能  最大解析度600x600dpi  最大速率每分鐘300m | 可結合自動化包裝生產線直接噴印的業者，包括紙標、塑膠袋等。  機器可噴印二維條碼。 | 拓昶貿易股份有限公司  02-23052155 |
| 自動化印標貼標機 | | | |
| 廠牌型號 | 特點 | 適合對象 | 聯絡廠商資訊 |
| Domino M series | 熱轉印機器，搭配生產線移動，立即列印標籤與機械式貼標作業一次完成  英國進口。 | 有生產線並且產品為固定包裝，需要以貼標模式進行之生產者 | 唐亞股份有限公司  04-23580808 |
| Ishida Al-A1 | 搭配高速列印機可以即印即貼，架設在生產線上不佔空間。  自動噴氣貼印方式減少機械壓力對產品的破壞。  日本進口。 | 葉菜或果菜生產者需要連續貼標工作者。 | 致沅貿易股份有限公司  02-22935812 |
| 自動送袋熱轉印機 | | | |
| 廠牌型號 | 特點 | 適合對象 | 聯絡廠商資訊 |
| OPS-MP1 | 熱轉印式，採步進馬達節省碳帶措施  搭配自動送袋機可連續列印，每分鐘約可印刷20個袋子。  印字面積可調整至32x100mm  可配合離線列印模式 | 有大量塑膠袋包材列印需求的生產者，可直接將履歷資訊列印在袋上減少貼標人工 | 拓昶貿易股份有限公司  02-23052155 |
| 全自動包裝機 | | | |
| 廠牌型號 | 特點 | 適合對象 | 聯絡廠商資訊 |
| Ishida Wmini-EMZ | 標籤先行列印完後安裝至機器內  產品由生產線自動輸送到機器中進行自動PE膜包裝及貼標作業，可支援兩種以上的標籤 | 大量果菜、水果包裝。可大量節省包裝人力 | 致沅貿易股份有限公司  02-22935812 |
| Ishida Wmini-NANO | 產品由生產線自動輸送到機器中進行自動PE膜包裝，包裝後必須手動貼標或另外以貼標機處理貼標。 | 大量果菜、水果包裝。可大量節省包裝人力。 | 致沅貿易股份有限公司  02-22935812 |
| Ishida PAW-550 | 自動以塑膠袋包裝葉菜 | 純葉菜包裝生產者 | 致沅貿易股份有限公司  02-22935812 |
| 高速彩色印表機 | | | |
| 全錄 Versant 180i Press | 最大列印寬度330mm  解析度 1200dpi  可進行DM印刷 | 適合需要自行輸出DM的生產者。 | 正達網版商標印刷股份有限公司  06-2515625  何小姐/Karen Ho |
| 標籤服務 | | | |
| 產銷履歷標籤 | 正達網版商標印刷股份有限公司  06-2515625  何小姐/Karen Ho | 宏圓印刷設計有限公司  04-7557559  黃小姐 | 珍福設計  02-29644718  郭小姐 |